|  |  |
| --- | --- |
| Passo | Identificando Apontamento Quebrado |
| 1 | Com o MXD aberto vá até a opção “List By Source”: |
| 2 | Verifique a situação dos apontamento, conforme figura abaixo: |

|  |  |
| --- | --- |
| Passo | Refazendo apontamento quebrados |
| 1 | * Clique com o botão direito sobre um apontamento quebrado, e clique sobre a opção “Properties...” * Anote as informações armazenadas nos campos “Features Class”, “Server” e “User” e clique no botão “Set Data Source...” |
| 2 | Crie uma nova conexão com ArcSDE utilizando as informações que você pegou no passo anterior.  Você também pode utilizar uma conexão com ArcSDE já existente, apenas verifique se as configurações estão conforme as informações que você acabou de coletar.  Dúvidas de como criar uma conexão com ArcSDE verifique o Procedimento Operacional Padrão “Criando Conexão com ArcSDE” |
| 3 | Selecione a tabela com o mesmo nome que campo “Feature Class”, clique em “Add”: |
| 4 | Repita os passos acima para todos os apontamentos quebrados, salve e feche o MXD. |
| 5 | Abra novamente o MXD e verifique se existe algum apontamento quebrado. |